СЦЕНА-ГРУПП   ·   scena-group.ru   ·   info@scena-group.ru
Опросный лист для расчёта одежды сцены
E-mail: info@scena-group.ru
При отсутствии технического задания просим максимально подробно заполнить опросный лист.
* — обязательные поля. Размеры указывайте в метрах.
1. Общие сведения
	Название Вашей организации*
	

	Ваши контакты (ФИО, телефон, почта)*
	

	Название объекта*
	

	Адрес объекта*
	

	Наличие строительно-монтажных чертежей (проектная документация) и технического задания*
	☐ Есть   ☐ Нет   


2. Зеркало сцены и размеры
	Ширина и высота зеркала сцены*
	

	Геометрическая форма зеркала сцены*
	☐ Прямоугольник   ☐ Трапеция   ☐ Скруглённые углы   ☐ Арка   ☐ Другое:____________   

	Глубина и ширина сцены
	


3. Штанкеты и дороги
	Длина штанкета арлекина
	

	Тип штанкета арлекина
	☐ А) подъёмно-опускной   ☐ Б) стационарный   

	Длина дороги занавеса
	

	Тип дороги занавеса
	☐ А) подъёмно-опускная   ☐ Б) стационарная   ☐ В) раздвижная   

	Длина поплановых штанкетов (кулисы, падуги), количество
	

	Тип штанкетов
	☐ А) подъёмно-опускные   ☐ Б) стационарные   

	Длина штанкета / дороги заднего фонового задника
	

	Тип штанкета
	☐ А) подъёмно-опускной   ☐ Б) стационарный   ☐ В) раздвижной   

	Длина бокового штанкета / количество (при наличии)
	

	Длина дороги супер-занавеса (при наличии)
	

	Тип дороги супер-занавеса
	☐ А) подъёмно-опускная   ☐ Б) раздвижная   

	Длина дороги / штанкета горизонта (при наличии)
	

	Длина предэкранной дороги (при наличии)
	

	Количество софитов на сцене (при наличии), шт.
	


4. Зал и порталы
	Высота от планшета сцены до середины ограждения первой галереи (при наличии галерей)
	

	Портальные кулисы раздвижные — высота и ширина портала (при наличии)
	

	Портальные кулисы стационарные (при необходимости)
	

	Высота от планшета сцены до потолка / колосников
	

	Размеры и количество штор на окна и двери в зале (при необходимости)
	


5. Особенности
	Опишите особенности сцены и зала:


Зеркало сцены (портальное отверстие) — плоскость видимого зрителю игрового пространства сцены. В драматическом театре зеркало сцены ограничено портальной аркой и настилом пола сцены. В кукольном театре зеркало сцены ограничено ширмой, порталами и портальной аркой.


6. Схемы сцены
B — ширина зеркала сцены, H — высота зеркала сцены, W — ширина сцены, D — глубина сцены. Пунктир на плане — штанкеты. Отметьте подходящую схему или нанесите размеры прямо на неё.
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☐    Сцена без порталов
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☐    Сцена без порталов (план)
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☐    Сцена с порталами
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☐    Сцена с порталами (план)
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☐    Сцена с арочными порталами
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☐    Сцена с арочными порталами (план)


Заполненный опросный лист отправьте на info@scena-group.ru.
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